Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ №1/2020

 от « \_\_ » мая 2020 г.

**I Результаты обследования:**

5. Санитарно-гигиенических помещений:**МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты, 169912, г. Воркута, ул. Чернова, д. 2А**

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | **Выявленные нарушения и замечания** | **Работы по адаптации объекта** |
| есть/ нет |  № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |  |  |
| **5.1** | Туалетная комната | есть | 4465258282935364445 | 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | Умывальная: ширина – 3,03 м., длина – 2,6 м.- универсальная кабина 2 шт: ширина – 1,45 м., глубина – 1,95 м.- отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН;- отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом;- отсутствуют дублирующие информационные таблички;- отсутствуют поручни рядом с унитазом;- отсутствует специально выделенный писсуар;- отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски;- отсутствуют крючки для одежды и костылей;- отсутствуют опорные поручни вокруг раковины.  | **К, О, С** | Оборудовать санитарно -гигиеническое помещение для МГН:- ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,2 м., ширина двери - 0,9 м., порог не более 0,014 мм.;- универсальная кабина: ширина – 2,2 м., глубина – 2,25 м. **СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3**;- один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы**СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3**; - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - предусмотреть рядом с унитазом пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски;- закрепить при помощи прокладок из прочного материала бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины **СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3**;- заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности;- смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны;- установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене;- разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе);- разместить на стене рядом с унитазом диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи;- разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола;- заменить ручки на дверях на П-образные ручки рычажного типаили П-образные ручки с шириной внутреннего пространства неменее 150 мм. (высота от 900 мм. до 1100 мм. от пола);- выключатели и в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола. - оборудовать помещение туалета системой вызова помощи на боковой стене, на высоте 0,8 м смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи;- разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50 х 270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.; - разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно).  | **Ремонт,****ТСР,****Орг.** |
| **5.2** | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  | **К, О, С** | - для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;**- доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;**- габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8x1,5 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;**- у дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери **СП 59.13330.2016 п. 6.3.6;**- доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). **СП 59****.13330.2016 п. 6.3.6;**- над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. **СП 59.13330.2012 п. 5.3.6 согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.)**;- в доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.9;** |  |
| **5.3** | Раздевалка | есть | 3495160253940 | 10, 11, 12, 13 | - отсутствуют специально выделенные шкафы в раздевалках для МГН. | **К,О,С** | - нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне **СП 59.13330.2016 п. 6.5.9;**- в помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов следует предусматривать:- места для хранения кресел-колясок;- индивидуальные кабины из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками;- индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов;- скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6x0,8 м. **СП 59.13330.2016 п. 8.5.11;**- в гардеробных следует применять для инвалидов единый шкаф для уличной и спортивной одежды следующих размеров: высота - не менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина - 0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте. Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской в раздевальных спортзалов, следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения спортивной одежды крючки в раздевальных должны устанавливаться на той же высоте **СП 59.13330.2016 п. 8.5.14.** | **Ремонт,****ТСР,****Орг.** |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных.**СП 59.13330.2016 п. 6.3.1**При этом должнаобеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения **СП 59. 13330.2016 п. 6.3.1.**В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается **СП 59 13330.2016 п. 6.3.9.** У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабины уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м. от края двери **СП 59 13330.2016 п.6.3.6.** Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками. |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности\*****(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)** | **Приложение** | **Рекомендации по адаптации****(вид работы)\*\*****к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ** |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенических помещений: | ВНД | 4,46,52,5828,29,35,3644,45,3,49,51,60,25,3940 | 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 10, 11, 12, 13 | Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия |

**\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**\*\*указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Состояние доступности санитарно – гигиенических помещений оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условий доступности, необходимо оборудовать санитарно - гигиеническое помещение для МГН. Имеется приказ № 290/01-17 от 17.11.2020 года о назначении ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).